|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **Betriebsanweisung**  für das Arbeiten im  **Digestorium** | **Universität für Bodenkultur**  30.04.2014 |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT | | | |
|  | * Gefahr durch Gefahrstoffausbruch bei geöffnetem Frontschieber. * Explosionsgefahr bei Freisetzung großer Mengen brennbarer Gase, Dämpfe, Stäube oder Aerosole. * Gefahr der Verletzung durch Verspritzen von Stoffen oder Herausschleudern von Splittern und Fragmenten bei geöffnetem Frontschieber. * Gefahr des Herabstürzens des Frontschiebers bei Seilriss. | | |
| SCHUTZMASSNAHMEN, VERBOTE UND VERHALTENSREGELN | | | |
|  | **Organisatorische Schutzmaßnahmen**   * Abzug einige Minuten vor Beginn der Arbeit einschalten, Funktion regelmäßig prüfen. * Frontschieber geschlossen halten, möglichst durch Horizontalschieber oder Eingriffsöffnungen arbeiten. * Nicht benötigte Gegenstände entfernen, keine Chemikalien im Abzug lagern * Möglichst keine sperrigen Gegenstände in den Abzug stellen. * Nicht in den Abzug hineinlehnen. * Größere Stofffreisetzungen (Gase, Dämpfe) vermeiden, soweit möglich und sinnvoll, Emissionen an der Austrittstelle erfassen und ableiten. * Thermische Lasten möglichst gering halten.   **Persönliche Schutzmaßnahmen**   * Schutzbrillen und Labormantel tragen. * Schutzhandschuhe tragen, je nach Gefahrstoffen | | |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN | | | |
|  | * Bei Abluft-Alarm (Hupe, rote Leuchte) Arbeit einstellen: Gefahr des Gefahrstoffausbruchs, Explosionsgefahr – Meldung an Vorgesetzten * Bei ungewöhnlichen Geräuschen, Schwergängigkeit oder Schieflage des Frontschiebers nicht weiterarbeiten – Meldung an Vorgesetzten/Haustechnik * Im Brandfall das Feuer mit Kohlendioxid-Löscher bekämpfen, Personenbrand mit Feuerlöschdecken löschen | | |
| ERSTE HILFE | | | |
|  | * **Ruhe bewahren** * Selbstschutz beachten; Anlage abschalten; Verletzte bergen * Ersthelfer und ggf. Notarzt verständigen NOTRUF: 144, interner Notruf: * Erste Hilfe leisten * Die Unfallstelle sichern; der nächste Vorgesetzte ist zu informieren. | | |
| REINIGUNG, INSTANDSETZUNG, ENTSORGUNG | | | |
|  | * Reparaturen dürfen nur von hiermit beauftragten, fachkundigen Personen durchgeführt werden. * Für die Instandhaltung dürfen nur geeignete Ersatzteile verwendet werden. * Wartungsplan des Herstellers beachten * Wiederkehrende Prüfung einmal jährlich durch Fachkundige | | |
| VERANTWORTLICHER | | | |
|  |  | | |

